Daikin Split AC - KNX Gateway
 

	Код продукта
	ITR830-0002

	Источник питания
	KNX Источник питания

	Потребление тока
	5 mA

	Кнопки управления
	1 x KNX Кнопка программирования

	LED индикатор
	1 x Режим программирования KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-Режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа  (-10°C…70°C)
Хранение  (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 mm (Ш х В х Г)

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 
ITR830-0002 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами  функционирования кондиционеров Daikin Industries через линию шины KNX. Daikin Split AC шлюз KNX совместим с моделями сплит-типа, указанными в списке совместимости, продаваемые Daikin Industries.
Daikin Split AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.
 
РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 
· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
 
ФУНКЦИИ
 
· Устройство ITR830-0002 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Daikin Split с шиной KNX.
· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
· Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Блок кондиционера Daikin выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
 

