Viessmann Split AC - KNX Gateway
 

	Код продукта
	ITR830-0015

	Источник питания
	Источник питания KNX

	Потребление тока
	7 mA

	Кнопки управления
	1 x  Кнопка программирования  KNX

	Светодиодные индикаторы
	1 x  Режим программирования  KNX

	Тип защиты
	IP 20

	Режим ввода в эксплуатацию
	S-режим

	Максимальная влажность воздуха
	< 90 RH

	Диапазон температур
	Работа   (-10°C…70°C)
Хранение  (-25°C…100°C)

	Цвет
	Светло-серый

	Размеры
	88 x 62 x 27 мм (Ш x В x Г)

	Конфигурация
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ
 
ITR830-0015 это шлюз кондиционеров, используемый для мониторинга и управления всеми параметрами функционирования кондиционеров Viessmann по линии шины KNX. Viessmann Split AC  шлюз KNX совместим с моделями сплит-типов, указанными в списке совместимости, опубликованном Interra.
Viessmann Split AC - KNX Gateway отличается простотой установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока кондиционера или в подходящем месте вдали от кондиционера. Он подключается с одной стороны непосредственно к электронной схеме внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны к шине KNX.
 
РАЗМЕРЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 
· Все значения, указанные в размерах устройства, указаны в миллиметрах.
 






ФУНКЦИИ
 
· Устройство ITR830-0015 обеспечивает полную двустороннюю интеграцию кондиционеров Viessmann Split с шиной KNX.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя можно использовать для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д.
· Кондиционер Viessmann выдает уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в исключительных случаях.
 

