Samsung NASA AC - KNX   Gateway
 

	Код Продукта 
	ITR830-05XX

	Код Продукта 
	KNX Питание 

	Потребление электроэнергии 
	10 mA

	Кнопки управления
	1 x Кнопка программирования  KNX

	LED Индикаторы 
	1 x Режим программирования  KNX

	Тип защиты 
	IP 20

	Длина кабеля
	Макс 300 m

	Режим ввода в эксплуатацию 
	S-режим 

	Максимальная Влажность Воздуха 
	< 90 RH

	Диапазон Температуры 
	Работа   (-10°C…70°C)
Хранение   (-25°C…100°C)

	Цвет 
	Светлый Серый 

	Размеры 
	88 x 62 x 27  mm (W x H x D) 

	Сертификация 
	KNX Сертифицирован 

	Конфигурация 
	Конфигурация в ETS


ОПИСАНИЕ 
 ITR830-05XX - это шлюз кондиционера, который используется для мониторинга и контроля всех параметров функционирования кондиционеров Samsung NASA через линию шины KNX. 
Samsung NASA AC - KNX Gateway имеет простую функцию установки и может быть установлен внутри собственного внутреннего блока AC или в надлежащем месте вдали от кондиционера, он соединяет одну сторону непосредственно с электронной схемой внутреннего блока кондиционера, а с другой стороны с шиной KNX. Кроме того, согласно номеру модели, Samsung NASA Gateways может управлять 1, 1-4, 4-8, 8-16 или 16-32 кондиционерами одновременно. Логические блоки и преобразователи могут использоваться для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д. 
Примечание: Кондиционер должен оставаться выключенным во время переходов между нагревом и охлаждением. 
 
ФУНКЦИИ 
 · Устройство ITR830-05XX может управлять кондиционерами синхронно с функцией многоадресной рассылки или независимо друг от друга.
[bookmark: _Hlk165283445]· Включает 4 дополнительных логических блока, каждый логический блок имеет до 4 входов и может быть настроен как AND, OR и XOR.
·Включает 8 дополнительных блоков преобразователей, каждый конвертор имеет до четырех видов математических операций в зависимости от типа входа.
· Параметры логики и преобразователя могут использоваться для экономии энергии, настраиваемых сцен, ограничений температуры и т. д. 
· Блок кондиционера Samsung NASA предоставляет уведомления об ошибках, которые могут возникнуть в  исключительных случаях. 
· Кондиционеры 1-16 должны быть подключены к порту A, а кондиционеры 16-32 - к порту b. Порты a и b должны быть изолированы друг от друга. 
 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.
 Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.
 Цепи подключения кондиционеров, подключаемых к порту A и порту B, не должны конфликтовать. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.
 с помощью Interra Samsung NASA Gateway можно установить 3 различных типа подключения.
 







